Spørsmål & Svar

Everblades® Isfrie Vinduspusserblader

1) Hvordan velger jeg riktig lengde på Everblades® Isfrie vinduspussere til mitt kjøretøy?
Svar: Mål opp dine nåværende vinduspussere, og ta utgangspunkt i de. Se listen over de forskjellige lengder, og velg den/de som passer.

2) Jeg får ikke festet bladet til pusserarmen på mitt kjøretøy, hva gjør jeg?
Svar: For kjøretøy med pusserarm-feste over 11 mm. i diameter, kan man bruke det originale bladet i stedet og kun montere pusselist av silikon, samt ledningssettet. Man får da de samme funksjoner som den originale Everblades vinduspusserblader.

3) Ledningssystemet med bryter – er det vanskelig å montere?
Svar: Det medfølger norsk montasjeanvisning – ledningsystemet passer til alle Everblades® vinduspussere, og dette er noe alle verksteder og bilkyndige klarer å montere. Av/På-bryteren monteres på dashbordet, og lyser når den er aktiv. Ved bruk av annet ledningssett enn Everblades, MÅ  uansett 15 Amp. benyttes.

4) Hva er fordelen med Everblades® Isfrie Vinduspussere?
Svar: Alle vinduspussere er håndlaget i U.S.A. for god kvalitet og levetid.
Selve pusserbladet er laget av silikon, og ikke gummi, noe som øker levetiden betraktelig.

5) Hvor varme blir vinduspusserne og hvor lang tid tar det?
Svar: Fra du slår på bryteren inne i kjøretøyet, tar det noen minutter til de blir rundt 93 C.

6) Er det noe ekstra vedlikehold som kreves av Everblades® Isfrie Vinduspussere?
Svar: Nei, ikke annet enn at det anbefales å smøre silikon på bladendene, slik at veisalt ikke trenger inn og korroderer koblingen inne i silikongummi-bladene.
Ellers normalt vedlikehold med å holde pusserbladene og frontruten ren for olje, voks og silikonbaserte produkter.